**Dichiarazione sostitutiva**

**ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000**

(per affollamento inferiore alle 100 unità)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n\_\_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituzione scolastica denominata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (cm\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) sita nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) che il numero di persone contemporaneamente presenti nel suddetto locale, tenuto conto del numero di alunni, del personale docente e non, è inferiore alle **100 unità**.

Dichiara inoltre che l’immobile sede dell’istituzione scolastica sita nel Comune di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n\_\_\_\_\_\_\_\_ e censito al catasto Fabbricati del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_al Foglio \_\_\_\_\_\_, p.lla \_\_\_\_\_, sub. \_\_\_\_\_\_\_, categoria catastale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* non è soggetto a visita di prevenzione incendi da parte dei vigili del fuoco e dunque non necessita di certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente comando provinciale;
* possiede tutti i requisiti previsti, che sono fatti salvi tutti gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia ed è garantita l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio;
* che è conforme alla normativa vigente – Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 - e in particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo, facendo salve eventuali modifiche/integrazioni del quadro normativo di riferimento successive:
* le strutture orizzontali e verticali hanno resistenza al fuoco non inferiore a REI 30;
* gli impianti elettrici sono stati realizzati in conformità alla Legge n. 186 del 1° marzo 1968;
* è assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola;
* i materiali presenti rispettano le prescrizioni di cui al punto 3.1. del Decreto 26 agosto 1992;
* sono installati due estintori a polvere di capacità estinguente superiore a 13A 89B C in ragione di uno per ogni 200 mq di superficie, con un minimo di due estintori per piano;
* è presente idonea segnaletica di sicurezza e antincendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524;
* le vie di uscita sono tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiali;
* é fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni;
* nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere;
* nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non sono depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, sono tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2 del DM 26 agosto 1992;
* al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi è interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione è indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili;
* negli archivi e depositi, i materiali sono depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
* eventuali scaffalature risultano a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.
* è stato predisposto un registro dei controlli periodici su cui annotare gli interventi di manutenzione e controllo degli estintori, dell’impianto elettrico e delle lampade di emergenza;
* è stato redatto un Piano di Emergenza e l’addetto alla lotta antincendio ha frequentato apposito corso di formazione ai sensi del D.M. 10 marzo 1998.

Data, luogo

Firma del dichiarante

(per esteso e leggibile)